PRESSEINFORMATION

Datum: 20.10.2025

Müthing: Maximale Schlagkraft und höchste Effizienz. Der Müthing Großflächen-Mulcher (MU) PRO/F 860 Vario sichert sich einen festen Platz an der Spitze des Marktes.

Der MU-PRO/F Vario ist auf die neusten Erfordernisse im nationalen und internationalen Markt ausgerichtet worden. Mit einer Arbeitsbreite von 8,60 Metern und zahlreichen technischen Weiterentwicklungen ermöglicht das Modell wirtschaftliche und präzise Arbeit für Lohnunternehmer und Großbetrieben in der ganzen Welt auch unter härtesten Bedingungen.

Dank der durchdachten Offset-Bauweise des MU-PRO/F Vario ist die Maschine für Antriebsleistungen von bis zu 400 PS ausgelegt. Optional ist eine ,,Trail“ -Version für den gezogenen Heckanbau verfügbar, welche bis 500 PS freigegeben ist und somit auch den Einsatz an Großtraktoren ohne Frontzapfwelle ermöglicht. Mit nur einem Steuergerät können die beiden Gehäuse am Vorgewende anwenderfreundlich ausgehoben werden, wobei auch der einzelne Aushub der Gehäuse möglich ist. In Transportstellung erfüllt die Maschine dank der Parallelogramm-Aufhängung der Mulchgehäuse mit einer Transportbreite von 2,85 m und einer Gesamthöhe von deutlich unter 4 m die Abmessungen gemäß StVZO. Das sorgt für sicheren Straßentransport und ermöglicht den problemlosen und zügigen Flächenwechsel. In Kombination mit einem MU-PRO Vario Frontmulchgerät wird zudem eine optimale Gewichtsverteilung erreicht. Durch die ausgewogene Achslastverteilung werden Fahrstabilität und Bodenschutz miteinander vereint.

Der MU-PRO/F Vario überzeugt mit den funktionalen Vorteilen im modernen Ackerbau. Durch das serienmäßig verbaute MU-Vario® System lassen sich der Zerkleinerungsgrad und der Sogeffekt über die Schneidschiene individuell an die jeweiligen Kulturen wie Raps, Getreidestoppeln, Mais, Zwischenfrüchte oder Grünland, anpassen. Durch die Verstellmöglichkeiten der Vario-Schneidschiene lässt sich außerdem der Kraftstoffverbrauch regulieren, was sich so positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Zusätzlich lässt sich das Mulchgut über die ebenfalls serienmäßig verbaute Schwenk-Stützwalze wahlweise vor oder hinter der Walze ablegen. Die robuste Stützwalzenlagerung Starinth® sorgt für eine lange Lebensdauer der Lager. Durch die hydropneumatische Auflagedruckentlastung MU-SOFA® wird eine perfekte Bodenanpassung der einzelnen Mulcheinheiten garantiert und der Verschleiß reduziert. Platzsparend kann der MU-PRO/F Vario auch zusammengeklappt abgestellt werden.

Die wichtigsten Neuerungen zur aktuellen Generation sind unter anderem weiterentwickelte Kernelemente wie u.a. die Tragarmkonstruktion und die erhöhte Wartungsfreundllichkeit durch den Einsatz von wartungsfreien Komponenten wie z.B. den Außenlagereinheiten im Antriebsstrang.

Der MU-PRO/F Vario hat die Marktführerposition in Deutschland erreicht und erlangt immer mehr Aufmerksamkeit in internationalen Märkten wie Australien, Ungarn, England oder der Tschechei. Im Rahmen der Agritechnica wird die 300. verkaufte Einheit feierlich übergeben.

Müthing steht nicht nur für innovative Technik, sondern auch für erstklassigen Service: Während der Erntesaison ist ein Ersatzteilnotdienst, an sieben Tagen die Woche erreichbar. Das garantiert ein Minimum an Standzeiten sowie maximale Einsatzbereitschaft der Müthing Maschinen, auch am Wochenende!

Das Müthing Messeteam auf der Agritechnica 2025 freut sich den Besuchern am Stand B35 in Halle 11 mit Informationen rund um das Thema Mulchen beratend zur Seite zu stehen.

**Zeichenanzahl des Artikels**

556 Wörter, 4.308 Zeichen inklusive Leerzeichen

**Bildunterschrift**

**Zur Bilddatei: DSC\_9131\_ret**

**Der MU-PRO/F überzeugt mit einer Arbeitsbreite von 8,60m und maximaler Flächenleistung**

****

**Zu der Bilddatei DSC\_8711:**

**Dank der durchdachten Bauweise lässt sich der MU-PRO/F platzsparend zusammengeklappt abstellen**

****

**Zu der Bilddatei DSC03792\_ret:**

**Übersichtliche Transportstellung mit einer Gesamthöhe von deutlich unter 4 m**



**Angabe der Bildquelle**

Als Bildquelle geben Sie bitte an: „Müthing GmbH & Co. KG“. Der Abdruck ist frei.

**Pressekontakt**

**Carina Berkhoff**

Marketing

Müthing GmbH & Co. KG Soest - Am Silberg 23 - 59494 Soest / Germany

Tel.:      +49 (0) 2921 37049-64

Mobil: +49 (0) 170 6902943

eMail:  carina.berkhoff@muething.com

Internet: www.muething.com

**Über ein Belegexemplar freuen wir uns sehr.**